**计算机组成原理课设报告撰写规范**

计算机组成原理课设报告使用统一封面，参见文件“计算机组成原理课程设计报告封面.docx”，报告在开始处要求有目录。请提交PDF版本。

计算机组成原理课设包括两个Project，针对每个Project要求描述以下内容：

1．给出总体数据通路结构设计图。

2．仿照下面给出的IFU模块定义，给出数据通路中所有模块（包括控制模块）的详细描述（包括基本模块描述、模块接口和功能定义）。

【参考样例】IFU模块定义

1. 基本描述

IFU主要功能是完成取指令功能。IFU内部包括PC、IM(指令存储器)以及其他相关逻辑。IFU除了能执行顺序取指令外，还能根据BEQ指令的执行情况决定顺序取指令还是转移取指令。

1. 模块接口

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 信号名 | 方向 | 描述 |
| npc\_sel | I | 当前指令是否为beq指令标志。  1：当前指令为beq  0：当前指令非beq |
| zero | I | ALU计算结果为0标志。  1：计算结果为0  0：计算结果非0 |
| clk | I | 时钟信号 |
| reset | I | 复位信号。  1：复位  0：无效 |
| ins[31:0] | O | 32位MIPS指令 |

1. 功能定义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| 1 | 复位 | 当复位信号有效时，PC被设置为0x00003000。 |
| 2 | 取指令 | 根据PC从IM中取出指令。 |
| 3 | 计算下一条指令地址 | 如果当前指令不是beq指令，则PC🡨PC+4  如果当前指令是beq指令，并且zero为0，则PC🡨PC+4  如果当前指令是beq指令，并且zero为1，则PC🡨PC+4+(sign\_ext(ins[15:0])<<2) |

3．给出设计的所有机器指令描述（列出指令操作码助记符、操作码的机器指令代码及指令功能的对应关系表）。

4．给出编写的测试程序，对每条机器指令添加注释。

5．给出与测试程序相对应的测试结果截图（波形图，寄存器，内存等值），并附以文字说明。

注：为了表明系统设计的正确性，需要将测试程序在MARS软件中的运行结果截图作为参考。

6. 给出设计过程的收获、体会及总结。